**Oberwald 027/973 11 03** **info@hisport.ch** **www.hisport.ch**

**Waxtipp**

Aktualisiert am 16. März 2023 Zeit 8 Uhr 45

Lufttemperatur: -6°

# Wetter: schön

# Schnee: pulver

**Skating**

Toko: Performence Rot : gelb 2:1

Swix: Cera Nova/Pro High Speed igH LF/HS 7 :LF/HS 8 2:1

Belag: Mit Plexiklinge abziehen und mit „Toko oval Steelbürste“ gut ausbürsten, **ohne oder leichte** Struktur mit Cross Structure Tool von Holmenkol, Toko Base Performance Rot oder HS 7 Flüssigwachs aufsprühen und mit polish Bürste ausbürsten.

 **Klassisch**

Gleitzone: gleiche Präparation wie Skating

Abstosszone:

Toko: Grip Green 1 Schicht

 Grip Blue 2 Schichten

 Grip Red 1 Schicht

 Bei Erwärmung Grip Red nachwaxen.

 Swix: Kristal VR 30 1 Schicht

 Kristal VR 40 2 Schichten

 Kristal VR 45 1 Schicht

 Bei Erwärmung Kristall VR 45 nachwaxen.