**Oberwald 027/973 11 03** [**info@hisport.ch**](mailto:info@hisport.ch) **www.hisport.ch**

**Waxtipp**

Aktualisiert am 21. Februar 2024 Zeit 8 Uhr 45

Lufttemperatur: -4°

# Wetter: schön

# Schnee: pulver



**Skating**

Toko: Performence Rot : gelb 2:1

Swix: Cera Nova/Pro High Speed igH LF/HS 7 :LF/HS 8 2:1

Belag: Mit Plexiklinge abziehen und mit „Toko oval Steelbürste“ gut ausbürsten, **leichte** Struktur mit Cross Structure Tool von Holmenkol, Toko Base Performance Rot oder HS 7 Flüssigwachs aufsprühen und mit polish Bürste ausbürsten.

**Klassisch**

Gleitzone: gleiche Präparation wie Skating

Abstosszone:

Toko: Grip Green 1 Schicht

Grip Blue 2 Schichten

Grip Red 1 Schicht

Bei Erwärmung Grip oder Klister Red oder yellow nachwaxen.

Swix: Kristal VR 30 1 Schicht

Kristal VR 40 2 Schichten

Kristal VR 45 1 Schicht

Bei Erwärmung Kristall VR 50 oder Klister Universal K22 nachwaxen.